GIS-Lab: Geosample: Открытый набор геоданных для различного ПО ГИС

- English

# GIS-LAB

Географические информационные системы и дистанционное зондирование

- Статьи
  - Вопросы-ответы
  - ГИС
  - Обработка ДЗЗ
  - Предложить тему
- Документация
  - Документация
  - Журналы
  - Законодательство
- Программы
- Проекты
- О GIS-Lab
  - О сайте
  - Участие
  - Контакты
  - Геокруг
  - Диск

- Форум
- Блог
- IRC

- Главная
- Вопросы и ответы

# Geosample: Открытый набор геоданных для различного ПО ГИС

Описание, загрузка, применение.

Обсудить в форуме Комментариев — 108

Оглавление

1. Описание
2. Слои данных
3. Получение
4. Особенности использования в ПО ГИС
5. Участники создания

Геосэмпл - адаптированный к российским условиям набор данных. Данный набор может использоваться для обучения, LiveCD, примерах, тестах ПО ГИС и т.п. Предлагаемый набор данных является лицензионно чистым: создан без использования материалов запрещающих копирование и распространение без специфических соглашений и лицензий, в нем не используются материалы созданные на основе данных Роскартографии и коммерческих компаний. Источники данных и другая информация про компоненты набора приведена в разделе описание слоёв. Загрузка целиком, по ПО приведены в таблицах ссылок для загрузки.

Реализации данного набора доступны для:

- десктоп ГИС: QGIS, gvSIG, uDig, Arcview GIS, ArcGIS, OpenJUMP, SAGA, SpatiaLite GIS, MapWindow.
- векторных форматов: Shape, Mapinfo TAB, SQLite/Spatialite, GRASS Vector;
- растровых форматов: GeoTIFF, Arcinfo GRID, GRASS Raster;
- картографических веб-серверов и библиотек: GeoServer, OpenLayers.

В задачи данного набора входит:

- Предоставление готового к использованию набора растровых и векторных слоёв и проектов для распространённого ПО ГИС;
- Предоставление русифицированных данных. Вся атрибутивная информация на русском языке, в кодировке Win-1251 (поддерживается всем ПО) или UTF-8 (не поддерживается Arcview GIS).

В задачи данного набора не входит:

- Предоставление примеров всех возможных типов данных;
- Реклама тех или иных источников данных или ПО ГИС. Этот выбор предстоит сделать вам самим.
- Предоставление точных данных. Данные не претендуют на абсолютную достоверность и предназначены в первую очередь для обучения и экспериментов.

Пожалуйста, сообщайте, если вы использовали этот набор данных в своей работе и о своих идеях как сделать этот набор лучше.

## 1. Описание

Замечания по данным независимо от программного обеспечения.

Данные представлены четырьмя субъектами Российской Федерации: Кемеровской, Новосибирской областями, Алтайским краем и Республикой Алтай.

- Данные в открытом наборе геоданных представлены послойно, в растровом или векторном формате.
- Данные находятся в географической системе координат WGS84, проекция отсутствует.
- Названия файлов данных и слоёв в проектах англоязычные: населенные пункты - settlements, речная сеть - hydro и т.д.
- Для тех ГИС, где это возможно, в проектах используются относительные ссылки, т.е. загружать и открыть проекты можно из любой папки. Рекомендуются пути без пробелов и кириллицы в названии. Для остальных ГИС следуется ознакомиться с комментариями ниже.
- Кодировка атрибутивных данных Win1251. Для других форматов - возможно использование UTF-8.

Описание данных в формате HTML для распечатки и ознакомления также присутствует в файле комплекта данных.

## 2. Слои

### Административные границы

Название слоя: admin

Поля: NAME - название субъекта

Тип слоя: полигональный. Условные обозначения

Источник: Vmap0

### Точечные объекты (POI)

Рестораны, автозаправки и т.п.

Название слоя: poi-osm

Поля: CATEGORY - категория, NAME - полное название, TYPE - тип (часть имени) (источник классов).

Тип слоя: векторный, точечный. Условные обозначения

Источник: OpenStreetMap

### Дорожная сеть

Название слоя: road-l-osm

Поля: NAME - название (если имеется), TYPE - тип (англ), TYPERUS - тип (рус) (источник классов)

Тип слоя: векторный, линейный. Условные обозначения

Источник: OpenStreetMap

### Железные дороги

Название слоёв: railroad-l

Поля: STATUS - статус, LANES - количество путей.

Тип слоя: векторный, линейный. Условные обозначения

Источник: Vmap0

### Гидросеть

Название слоёв: hydro-poly, hydro-line

Поля: NAME - название (если имеется), TYPE - тип (источник классов).

Тип слоёв: векторный, полигональный и линейный. Условные обозначения

Источник: Vmap0

### Населенные пункты

Название слоя: settlements

Поля: Type - тип наспункта, Subject - название субъекта, Rayon - название района, Name - название наспункта (используется для подписей начиная с масштаба: 1:500'000), Code - код КЛАДР, Index - почтовый индекс, Ocatd - код ОКАТО, Lat - широта центра, Long - долгота центра.

Тип слоя: векторный, полигональный. Условные обозначения

Источники: Vmap0, GIS-Lab.info

### Рельеф

Данные о высоте местности в виде собственно данных разбитых по диапазонам и теневой отмывки рельефа. Разрешение 1 км.

Название слоёв: relief-color, relief-hillshade

Тип слоёв: растровый. Условные обозначения

Источник: SRTM30

### Снимки MODIS

Фрагмент мозаики на месяц май. Разрешение 500 метров.

Тип слоя: растровый. Условные обозначения

Источники: Blue Marble

### Тематические слои: охраняемые территории

Заповедники, национальные парки, заказники федерального значения.

Название слоя: oopt

Поля: NAME_R - название, TYPE - тип, NAME_PRT_R - название участка если их несколько.

Тип слоя: векторный. Условные обозначения

Источники: ЦОДП/МСоЭС/WRI

### Тематические слои: почвы

Название слоя: soils

Поля: FAOSOIL - код типов почв (расшифровка), UNIT - класс, TYPE - тип, NAME - название (источник классов).

Тип слоя: векторный. Условные обозначения

Источники: FAO-UNESCO Soil Map of the World, 1974

### Тематические слои: растительность

Название слоя: veg

Поля: TYPE - тип, SUBTYPE - подтип

Тип слоя: векторный. Условные обозначения

Источник: Карта растительности СССР (для высших учебных заведений) 1:4 000 000; 1990; М.

### Тематические слои: экорегионы

Границы экорегионов

Название слоя: ecoregions

Поля: Weblink - ссылка на описание (англ.), Name - название субъекта, Eco_name_r - название экорегиона.

Тип слоя: векторный. Условные обозначения

Источник: Olson, D. M, E. Dinerstein, E.D. Wikramanayake, N.D. Burgess, G.V.N. Powell, E.C. Underwood, J.A. D'amico, I. Itoua, H.E. Strand, J.C. Morrison, C.J. Loucks, T.F. Allnutt, T.H. Ricketts, Y. Kura, J.F. Lamoreux, W.W.Wettengel, P. Hedao, & K.R. Kassem. 2001. Terrestrial Ecoregions of the World: A New Map of Life on Earth. BioScience 51:933-938 (ссылка)

### Файлы включенные в набор

shape - векторные слои в shape-формате, используются QGIS, gvSIG, Arcview GIS, ArcGIS

tab - векторные слои в формате TAB, используются Mapinfo

sql - данные в формате SQLite/SpatiaLite

grass - данные в формате GRASS

lyr/mxd - файлы условных обозначений и проект для ArcGIS;

avl/apr - файлы условных обозначений и проект для Arcview GIS;

qml/qgs - файлы условных обозначений и проект для QGIS;

gvl/qvp - файлы условных обозначений и проект для gvSIG;

geosample-udig.umap - проект для uDig;

wor - проект для Mapinfo;

readme.html - описание набора данных (копия этой страницы).

## 3. Получение

Геосэмпл можно загрузить целиком, для конкретного ПО или послойно.

Внимание: проекты будут полностью функциональны только в случае загрузки комплекта целиком или набора целиков для конкретного ПО.

Название | Название файла | Размер, Mb | Ссылка
--- | --- | --- | ---
Набор целиком | geosample | 41.8 | скачать

Набор целиком по ПО (влючает данные, проектные файлы, файлы легенд, если они есть). Ссылка на имени ГИС ведет на официальную страницу. Ссылка на названии файла - на снимок экрана этой ГИС:

Название | Название файла | Версия ПО | Размер, Mb | Ссылка | Демо
--- | --- | --- | --- | --- | ---
ArcGIS | geosample-arcgis | 9.2+ | 5.4 | скачать |
Arcview 3 | geosample-arcview | 3.2 | 5.2 | скачать |
GRASS | geosample-grass |  | 19.3 | скачать |
GeoServer | geosample-geoserver | 1.7.6 | 5.7 | скачать | посмотреть
gvSIG | geosample-gvsig | 1.1.2 | 5.2 | скачать |
Mapinfo | geosample-mapinfo | 7.5 | 4.8 | скачать |
MapWindow | geosample-mapwindow |  |  |  |
OpenJUMP | geosample-openjump | 1.3 | 5.1 | скачать |
OpenLayers | geosample-openlayers |  | 0.2 | скачать | посмотреть
QGIS | geosample-qgis | 1.4 | 5.2 | скачать |
Saga | geosample-saga | 2.0.3 | 13.9 | скачать |
SQLite/SpatiaLite | geosample-sqlite |  | 2.2 | скачать |
SpatiaLite GIS | geosample-spatialite-gis | 1.0 | 2.4 | скачать |
uDIG | geosample-udig | 1.1.1 | 5.2 | скачать |

Данные послойно (в различных форматах):

Название | Название файла | Размер, Mb | Ссылка
--- | --- | --- | ---
Административные границы | admin | 0.1 | скачать
Населенные пункты | settlements | 0.1 | скачать
Гидросеть линейная | hydro-l | 0.5 | скачать
Гидросеть полигональная | hydro-a | 0.3 | скачать
Объекты (POI) | poi-osm | 0.2 | скачать
Дорожная сеть | road-l-osm | 1.4 | скачать
Железные дороги | railroad-l | 0.1 | скачать
Охраняемые природные территории | oopt | 0.1 | скачать
Растительность | veg | 1.0 | скачать
Почвы | soil | 0.2 | скачать
Экорегионы | ecoregions | 0.1 | скачать
Рельеф | relief | 7.6 | скачать
MODIS | modis | 8.5 | скачать

## 4. Особенности использования в ПО ГИС

### QGIS

Варианты запуска:

- geosample-qgis.qgs, независимо от ОС. Проект с использованием shape-файлов и растров GeoTIFF.
- geosample-grass-qgis.qgs, независимо от ОС. Проект с использованием базы данных GRASS.
- geosample-sqlite-qgis.qgs, независимо от ОС. Проект с использованием SQLite/SpatiaLite базы векторных данных и растров GeoTIFF. Для работы с относительными путями необходим QGIS 1.4.0 начиная с ревизии r11729. В более ранних версиях не работает сохранение относительных путей к БД, возможна потеря слоев.

В версиях 1.1 и ниже возможна потеря слоёв из-за непонимания относительных ссылок.

### GRASS

Кодировка атрибутивных данных UTF-8.

При использование самих данных: распаковать в любую папку, при запуске GRASS указать:

LOCATION: geosample
MAPSET: PERMANENT
DATABASE: /путь/к/папке/в/которую/распакован/пример/

### gvSIG

Запуск проекта: geosample-gvsig-linux.gvp или geosample-gvsig-win.gvp.

Не поддерживает относительные ссылки, классифицированные растры, прозрачность векторных слоёв. Для правильного отображения слоёв необходим установленный русификатор. Данные архива для Windows версии должны быть распакованы в c:\geosample, для Linux - /usr/share/geosample. Необходимо установить права на папку geosample: chmod 755 *.

### uDIG

Запуск проекта: указываем каталог udig-project.udig (linux), папку geosample (windows).

Не поддерживает относительные ссылки, группы слоёв, прозрачность. В версии под linux не удалось раскрасить слои, так как udig не определил поля шейп файлов. Данные архива для Windows версии должны быть распакованы в c:/geosample, для Linux - /usr/share/geosample.

### Arcview

Запуск проекта: geosample-arcview.apr. Только Windows.

Не поддерживает группы слоёв, прозрачность, классификацию растров GeoTIFF. Использует растры рельефа в формате Arcinfo GRID. Для отображения данных о рельефе необходим установленный модуль Spatial Analyst.

### ArcGIS

Запуск проекта: geosample-arcgis.mxd. Только Windows.

### OpenJUMP

Запуск проекта: c:\geosample\geosample-openjump.jmp или /usr/share/geosample/geosample-openjump-linux.jmp

Не поддерживает относительные ссылки, классифицированные растры.

### SAGA

Запуск проекта: geosample-saga.sprj. Только Windows.

### GeoServer

Помимо собственного набора для скачивания, данный набор данных доступен по:

- WMS: http://gis-lab.info:8180/geoserver/wms
- WFS: http://gis-lab.info:8180/geoserver/wfs
- WCS: http://gis-lab.info:8180/geoserver/wcs Реализована ранняя версия WCS 1.0.0, которую не поддерживают некоторые клиенты. Известно что успешно подключиться можно из Cadcorp SIS Map Browser при отключенной проверке "Validate XML from server".
- OpenLayers

### OpenLayers

Запуск проекта: openlayers\geosample-ol.html. Требуется подключение к интернету.

### SpatiaLite GIS

Работа только с векторными данными, отсутствуют группы слоёв. Для использования: распаковать в любую папку, запустить SpatiaLite GIS и открыть ранее распакованную базу (подключиться к ней).

## 5. Участники создания

- Boris - версия данных и проекта для Mapinfo;
- _DR_ - пример данных MODIS из Blue Marble (май) и вырезка соответствующего фрагмента, проект для uDig.
- Ace - проект и легенды для gvSIG;
- vveco - проект и легенды для ArcGIS;
- voltron - перевод векторных данных в SQLite/SpatiaLite, проект и легенды для Arcview GIS, SpatiaLite GIS;
- anna - перевод атрибутики слоя hydro-a;
- Mavka - демо для GeoServer, WMS/WFS/OpenLayers, SAGA;
- KolesovDmitry - набор для GRASS;
- SS_Rebelious - MapWindow;
- sim - проект для QGIS, GRASS, OpenJUMP, общая координация, упаковка, документация.

Обсудить в форуме Комментариев — 108

## Ссылки по теме

- GRASS sample data

Последнее обновление: October 07 2009

Наверх

### Вход

логин
пароль

- Регистрация
- Забыли пароль?

### Новое на сайте

Работа со стилями в GeoServer/GeoExt Styler

Конвертирование полигональных shape-файлов в покрытия Arcinfo с исправлением ошибок топологии

Организационные и правовые аспекты создания и подготовки карт к открытому опубликованию в цифровой (в т.ч. в Интернет) и печатной форме

Сборка QGIS используя Visual C++ Express Edition 2008 и компоненты OSGeo4W

Использование метрики Левенштейна для поиска аналогов названий

Получение статистики по полям с помощью Statist/QGIS

- Все новости

### Рассылка новостей

### Новое на форуме

- Все темы форума

### Обратная связь

используйте эту форму для отправки комментария, вопроса или сообщения об ошибке для этой страницы

(Геокруг)

- English
- О нас
- Статьи
- Программы
- Документация
- Контакты
- Участие
- Форум (все)
- Блог
- IRC

Если Вы обнаружили на сайте ошибку, выберите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

© GIS-Lab и авторы, 2002-2009. При использовании материалов сайта, ссылка на GIS-Lab и авторов обязательна.