Файлы в формате Geotiff содержат 1 условный кадр (УК) панхроматических данных и 1 УК мультиспектральных данныхе на Краснодарский край. Видеоданные обработаны до стандартного уровня 2A. Оба лето 2006г, но сняты были с разных витков.

Затем с их использованием была сделана обработка методом Resolution Merge (PanSharpening), а затем PanSharpen изображение было обработано методом Natural Color (InfraRed). Обработка сделана в ERDAS IMAGINE ver. 9.1. Результаты указанных 2-х обработок даны в файлах формата Tiff.