               Космическая система дистанционного зондирования
                            МКА "Монитор-Э"

                                Паспорт
ME1_RDSA_3942_101_32_R.tiff - формат GEOTIFF
2b4a468c91911114696f141d371b8743 - MD5 Sum
Иран - территория

Аппаратура (сенсор)		РДСА
Пространственное разрешение 
(проекция элемента на местность) при съемке в надир, м	20
Полоса захвата при съемке в надир, км	160
Полоса обзора при развороте КА от надира ±30, км		890
Число спектральных диапазонов	3
Спектральные диапазоны	
0,528-0,585 мкм
0,626-0,672 мкм
0,783-0,883 мкм
Число линеек (ФПЗС)		3
Размер элемента линейки ФПЗС	7х7мкм
Число элементов в линейке ФПЗС	8000
Число уровней квантования сигнала, бит	8
Фокусное расстояние объектива, мм	192,20 мм


 3942                - Уникальный номер скана
   32                - Номер обработанного фрагмента
18-03-2009           - Дата съемки
6:14:16.23611        - Гринвичское время съемки 1-ой строки фрагмента
   25.80000          - Продолжительность съемки, [сек]
 8000                - Размер фрагмента по ширине - число элементов в строке
 8000                - Размер фрагмента по высоте - число строк в изображении
   19.11698          - Разрешение на местности, [м]
  27° 16' 50.92" сш  - Геодезическая широта с-в угла фрагмента в системе WGS-84
  56° 57' 36.34" вд  - Геодезическая долгота с-в угла фрагмента в системе WGS-84
  27° 04' 51.13" сш  - Геодезическая широта с-з угла фрагмента в системе WGS-84
  58° 29' 14.83" вд  - Геодезическая долгота с-з угла фрагмента в системе WGS-84
  25° 39' 39.22" сш  - Геодезическая широта ю-в угла фрагмента в системе WGS-84
  56° 36' 07.01" вд  - Геодезическая долгота ю-в угла фрагмента в системе WGS-84
  25° 27' 49.43" сш  - Геодезическая широта ю-з угла фрагмента в системе WGS-84
  58° 06' 29.13" вд  - Геодезическая долгота ю-з угла фрагмента в системе WGS-84
  26° 22' 25.06" сш  - Геодезическая широта центральной точки фрагмента в системе WGS-84
  57° 32' 20.34" вд  - Геодезическая долгота центральной точки фрагмента в системе WGS-84
   0° 09' 19.55"     - Угол наклона фрагмента
-168° 27' 46.19"     - Азимут сканирования
 127° 36' 27.91"     - Азимут Солнца
  49° 38' 48.26"     - Высота Солнца
     3141.089543     - Вектор состояния СУ на время начала фрагмента - Vx, [м/с]
     2072.398767     - Вектор состояния СУ на время начала фрагмента - Vy, [м/с]
    -6697.975208     - Вектор состояния СУ на время начала фрагмента - Vz, [м/с]
  3282076.42         - Вектор состояния СУ на время начала фрагмента - X, [м]
  5196976.10         - Вектор состояния СУ на время начала фрагмента - Y, [м]
  3135428.44         - Вектор состояния СУ на время начала фрагмента - Z, [м]
       12.00         - Ср. кв. ошибки невязок по координатам, [м]
        0.01         - Ср. кв. ошибки невязок по скоростям, [м/с]
 313° 41' 25.93"     - Тангаж
 -48° 51' 56.48"     - Рыскание
  27° 24' 40.45"     - Крен
   0° 02' 00.00"     - СКО угловой ориентации на время начала изображения
    1                - Число полиномов аппроксимации
    8.00000          - Процент облачности, [%]
 VGZ                 - Идентификаторы выполненных радиометрических коррекций

Данный материал предоставлен без права коммерческого использования 
с обязательной ссылкой на ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" при публикациях.

По вопросам заказа данных ДЗЗ с КА «Монитор-Э» обращаться:

ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»

121 087, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18
(Департамент малых космических аппаратов и спутниковых систем)

Тел:   (499) 749-93-21, 749-99-41
Факс:  (499)  749-91-36
E-mail:    mka@khrunichev.com

